**Музейный сторож**

**Компоненты и подключение:**

* Датчик вибраций – **IN1** 1шт.
* Динамик/Бузер – **OUT1** 1 шт.
* Мотор – **M1**, **M2** 1 шт.

**Описание:**

Робот охранная система. При касании защищаемого предмета включаем сирену и закрываем двери.

**Схема:**

Да

Конец

Мотор 1 Стоп

Мотор 1 Вперёд

Задержка на 1 секунду

Бузер (1000)

Нет

Уровень вибраций > 20

Начало