**Вывод показаний датчика магнитного поля на экран.**

**Компоненты и подключение:**

* Датчик магнитного поля-IN1 1шт.
* Экран – UART1 1шт.

**Описание:**

Робот – показывает значение датчика и аналоговое значение порта.

**Схема:**

Начало

Задержка на 1 секунду

Вывод “signal”

Вывод аналогового значения датчика

Вывод “Magnetic field sensor”

Вывод значение магнитного сенсора

Очистка экрана

Подключение экрана