**Индикатор освещенности.**

**Компоненты и подключение:**

* Датчик освещённости-IN1 1шт.
* Экран – UART1 1шт.

**Описание:**

Робот – показывает значение датчика.

**Схема:**

Начало

Вывод значение датчика освещённости

Вывод “Light sensor ”

Очистка экрана

Подключение экрана