**Дистанционное управление сервомотором.**

**Компоненты и подключение:**

* ПДУ 1шт.
* ИК ресивер – IN1 1шт.
* Сервопривод – OUT1 1шт.

**Описание :**

Робот – выбор направления.

**Схема :**

Начало

Сервопривод на 0 градусов

Сервопривод на 180 градусов

Сервопривод на 150 градусов

Сервопривод на 120 градусов

Сервопривод на 90 градусов

Сервопривод на 60 градусов

Сервопривод на 30 градусов

Нет

Кнопка F6 нажата

Да

Нет

Да

Кнопка F5 нажата

Нет

Да

Кнопка F4 нажата

Нет

Да

Кнопка F3 нажата

Нет

Да

Кнопка F2 нажата

Нет

Да

Кнопка F1 нажата