**Индикация наклона.**

**Компоненты:**

* Акселерометр/ гироскоп – I2C (любой) 1шт.
* Светодиод – OUT1, OUT2 2шт.

**Описание :**

Робот – Светомузыкальный автомат.

**Схема :**

Начало

Светодиод 1 Выкл.

Светодиод 2 Вкл.

Светодиод 1 Вкл.

Светодиод 2 Выкл.

Да

Нет

Положение по оси X > 0